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	产品特点

	
	◆宽输入电压范围：3:1

	
	◆效率高达89%

	
	◆低空载功耗

	
	◆工作温度范围：-40℃ to +105℃

	
	◆高绝缘电压：输入-输出3000VAC，输入-外壳 2100VAC

	
	◆输入欠压保护，输出过流、过压、过温、短路保护

	
	◆标准1/2砖

	CE认证
	

	GCMDH300-540S28为一款高性能半砖模块电源，额定输入电压540VDC,输出28V/300W，无最小负载要求，宽电压输入300-900VDC,稳压单路输出。高隔离绝缘电压，允许工作温度高达 105℃，具有输入欠压保护、输出过流保护、过压保护、过温保护、短路保护、远程遥控及远端补偿、输出电压调节等功能。

	选型表

	产品型号
	输入范围
（VDC）
	输出功率
（W）
	输出电压
（VDC）
	输出电流
（A）
	纹波&噪声
（mV）
	满载效率(%)
Min/Typ.
	备注

	GCMDH300-540S28
	300-900
	300
	28
	10.7
	280
	87/89
	标准型正逻辑

	GCMDH300-540S28N
	
	
	
	
	
	
	标准型负逻辑

	GCMDH300-540S28H
	
	
	
	
	
	
	散热器正逻辑

	GCMDH300-540S28NH
	
	
	
	
	
	
	散热器负逻辑

	

	输入特性

	项目
	工作条件
	Min.
	Typ.
	Max.
	单位

	最大输入电流
	300V输入电压，满载输出
	--
	--
	1.5
	A

	空载输入电流
	额定输入电压
	--
	--
	15
	mA

	输入冲击电压(1sec. max.)
	超出该范围输入可能会造成永久性的损坏
	-0.7
	--
	1000
	VDC

	启动电压
	
	--
	--
	300
	

	输入欠压保护
	空载测试，满载测试会提前过流保护
	--
	--
	290
	

	遥控脚(CNT)
	正逻辑：CNT悬空或接3.5-15V开机， 接0-1.2V电压关机 
	参考电压-VIN

	
	负逻辑：CNT悬空或接3.5-15V关机， 接0-1.2V电压开机 
	



	输出特性

	项目
	工作条件
	Min.
	Typ.
	Max.
	单位

	输出电压精度
	标称输入电压，从 0%-100%的负载
	--
	±0.5
	±1.0
	%

	线性调节率
	满载，输入电压从低电压到高电压
	--
	±0.2
	±0.5
	

	负载调节率
	标称输入电压，从10%-100%的负载
	--
	±0.2
	±0.5
	

	瞬态恢复时间
	25%负载阶跃变化(阶跃速率1A/50uS)
	--
	200
	250
	uS

	瞬态响应偏差
	
	-5
	--
	5
	%

	温度漂移系数
	满载
	-0.02
	--
	+0.02
	%/℃

	纹波&噪声
	20M带宽，外接220uF以上电容测试
	--
	200
	280
	mVp-p

	输出电压可调节（TRIM）
	
	-10
	--
	+10
	%

	输出电压远端补偿（Sense）
	
	--
	--
	5
	%

	过温保护
	产品金属基板表面最高温度
	105
	115
	125
	℃

	输出过压保护
	
	32
	--
	37.2
	V

	输出过流保护
	
	11.5
	--
	15
	A

	输出短路保护
	
	打嗝式，可持续，自恢复



	通用特性

	项目
	工作条件
	Min.
	Typ.
	Max.
	单位

	隔离电压
	输入-输出
	测试时间 1 分钟，漏电流小于 3mA
	--
	--
	3000
	VAC

	
	输入-外壳
	测试时间 1分钟，漏电流小于 3mA
	--
	--
	2100
	VAC

	
	输出-外壳
	测试时间 1 分钟，漏电流小于 3mA
	--
	--
	500
	VDC

	绝缘电阻
	输入-输出
	绝缘电压 500VDC
	100
	--
	--
	MΩ

	开关频率
	
	--
	230
	--
	KHz

	平均无故障时间
	
	150
	--
	--
	K hours



	环境特性

	项目
	工作条件
	Min.
	Typ.
	Max.
	单位

	工作温度
	见温度降额曲线
	-40
	--
	+105
	℃

	存储湿度
	无凝结
	5
	--
	95
	%RH

	存储温度
	
	-40
	--
	+125
	
℃

	引脚耐焊接温度
	焊点距离外壳 1.5mm，焊接时间小于1.5S
	--
	--
	+350
	

	冷却要求
	
	EN60068-2-1

	干热要求
	
	EN60068-2-2

	湿热要求
	
	EN60068-2-30

	冲击和振动
	
	IEC/EN 61373 车体 1 B 级



	EMC特性

	EMI
	传导骚扰
	EN50121-3-2
	 150kHz-500kHz 79dBuV 
	

	
	
	EN55016-2-1
	 500kHz-30MHz  73dBuV 
	

	
	辐射骚扰
	EN50121-3-2
	 30MHz-230MHz 40dBuV/m at 10m
	

	
	
	EN55016-2-1
	 230MHz-1GHz 47dBuV/m at 10m
	

	EMS
	静电放电
	IEC/EN61000-4-2/GB/T 17626.2-2006
	Contact ±6KV/Air ±8KV 
	perf. Criteria A

	
	辐射抗扰度
	IEC/EN61000-4-3/GB/T 17626.3-2006
	10V/m
	perf. Criteria A

	
	脉冲群抗扰度
	IEC/EN61000-4-4/GB/T 17626.4-2008
	±2kV 5/50ns 5kHz
	perf. Criteria A

	
	浪涌抗扰度
	IEC/EN61000-4-5/GB/T 17626.5-2008
	line to line ± 1KV（42Ω, 0.5μF）
	perf. Criteria A

	
	传导骚扰抗扰度
	IEC/EN61000-4-6/GB/T 17626.6-2008
	0.15MHz-80MHz 10 Vr.m.s
	perf. Criteria A



	物理特性

	外壳材料
	金属底壳+黑色阻燃材料外壳（UL94-V0）

	散热器
	尺寸61*57.9*15mm，重量72g，铝合金材质，阳极氧化黑色

	散热冷却方式
	传导散热或者强制风冷

	整机重量
	标准型115g，散热器型192g

	结构尺寸及引脚定义
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	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	管脚定义
	Vin+
	CNT
	Vin-
	Vout-
	-S
	TRIM
	+S
	Vout+

	功能
	输入正极
	遥控端
	输入负极
	输出负极
	远端补偿负极
	输出电压微调
	远端补偿正极
	输出正极

	产品特性曲线

	[image: 1685001752847]
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	注：
1.温度降额曲线和效率曲线均为典型值测试；
2.温度降额曲线按照我司实验室测试条件进行测试，客户实际使用的环境条件如若不一致，需保证产品铝外壳温度不超 100℃，可在任意额定负载范围内使用。


	设计参考

	1. 纹波&噪声


所有该系列的DC/DC转换器在出厂前，均是按照下图推荐的测试电路进行测试。
	[image: 纹波测试推荐容量][image: 2]





	

	2. 推荐应用电路


若客户未使用我司推荐电路时，输入端请务必并联一个至少 10 µF 的电解电容，用于抑制输入端可能产生的浪涌电压。
[image: MDH,Q推荐应用图]

	F1
	T3.15A/1000V 保险管

	RV1
	14D 1000V 压敏电阻

	C1,C2
	105/1200V 聚酯膜电容

	CY1,CY2,CY3,CY4,CY5,CY6
	102/250Vac 安规Y2电容

	CY7,CY8
	103/2KV 瓷片电容

	CY9
	471/250Vac 安规Y2电容

	E1
	10µF/1200V 电容

	E2，E3
	680µf/35V 电解电容

	L1,L2
	电感量大于5mH，过电流1.5A温升小于25℃

	L3
	电感量大于100uH，过电流10.7A温升小于25℃

	

3. [image: ]遥控端（CNT）控制方式应用推荐









	4. Sense的使用以及注意事项

	（1）不使用远端补偿：
	[image: aaaaa_副本]

	注意事项：
1.不使用远端补偿，确保Vout+ 与 Sense+，Vout- 与 Sense-短接；
2.Vout+与 Sense+，Vout- 与 Sense-之间的连线尽可能短，并靠近针脚，否则可能造成模块的不稳定。

	（2）使用远端补偿：
	[image: bbbbbb_副本]






	注意事项：
1.使用远端补偿引线较长时，可能导致输出电压不稳定；
2.如果使用远端补偿，请使用双绞线或者屏蔽线，并使引线尽可能短；
3.在电源模块和负载之间请使用宽 PCB 引线或粗线，并保持线路电压降应低于0.3V，确保电源输出电压保持在指定的范围内；
4.引线的阻抗可能造成输出电压振荡或者较大纹波，使用之前请做好验证。


	5. TRIM的使用以及TRIM电阻的计算

	输出变化电压△U和电阻关系如下：
	[image: ]

	
	
	Rup=82.5/△U-5.1（KΩ）
	Rdown=33*（28-2.5-△U）/△U -5.1（KΩ）

	6.  本产品不支持直接并联升功率使用，若需并联使用，请咨询我司技术人员



	其它


1.本产品保修期两年，任何正常使用损坏，免费负责修护。使用方法或制造技术错误而导致损坏，可以提供有偿服务。
2.我司可提供产品定制及配套的滤波器模块，具体情况可直接与我司技术人员联系。
3.文件更新时间：20260827
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